偏光显微镜BM-58XB（双目、反射）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-58XB双目反射偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校zui常用的专业实验仪器之一，近年来，随着光学技术的不断进步，作为光学仪器的偏光显微镜，其应用也越来越广阔，BM-58XC双目反射偏光显微镜就是非常适用的产品，可供广大用户作单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察以及显微镜摄影，配置有石膏λ片、云母1/4试片、石英楔子和移动尺等附件，是一组具有较完备功能和良好品质的新型产品。
本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式双目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍率
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ20mm

	网格目镜
	10X
	Φ20mm

	十字目镜
	10X
	Φ20mm

	分划目镜
	10X
	Φ20mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍数
	数值孔径（NA）
	盖玻片厚度

	无限远无应力
平场消色差物镜
	4X
	0.10
	0.17mm

	
	10X
	0.25
	0.17mm

	
	20X
	0.40
	0.17mm

	
	40X
	0.65
	0

	
	60X
	0.85
	0



3、物镜和目镜配合倍率表：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X

	60X
	
	
	600X



4、机载筒长:无限远系统(∞)
5、物镜转换器：四孔转换器中心可调
6、旋转平台尺寸：直径Φ172mm，360º等分刻度，游标精度6'
7、调焦机构：粗微动同轴调焦限位、粗动调焦张力锁紧装置，微动格值0.002mm。
8、滤色片：插入式滤色片（绿、蓝、中性）
9、补色器：石膏λ片、云母1/4λ片、石英楔子
10、聚光镜：N．A=1．25摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏
11、照明：上照明 卤素灯12V30W，亮度可调
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	双目镜筒
	只
	1

	3
	目镜：10X/Φ20
	只
	2

	4
	10×十字目镜、10×分划目镜、10×网格目镜
	只
	各1

	5
	无限远无应力平场消色差物镜：
4×/0.1（∞/0.17）、10×/0.25（∞/0.17）、
20×/0.40（∞/0.17）40×/0.65（∞/0）、60×/0.85（∞/0）
	只
	各1

	

	6
	石膏1λ试片、云母1/4λ试片、石英楔子试片
	件
	各1

	7
	0.01mm测微尺（C1型）
	片
	1

	8
	落射（反射）照明器
	只
	1

	9
	落射（反射）照明器灯箱
	只
	1

	10
	电源线、灯箱连接线
	根
	各1

	11
	反射光滤色板：ND25、LBD-2、IF550
	块
	各1

	12
	Φ17mm通光板
	块
	1

	13
	2.5mm孔径光栏调中六角扳手
	把
	2

	14
	移动尺
	把
	1

	15
	调节手柄
	只
	2

	16
	验偏装置
	只
	1

	17
	备用灯泡 （12V30W）
	只
	1

	18
	防尘罩
	只
	1

	19
	产品使用说明书
	份
	1

	20
	产品合格证明
	份
	1

	21
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/pianguangxianweijing/BM-58XB.html
image1.jpg




