简易偏光显微镜BM-11-2（双目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-11-2双目筒易偏光显微镜装置适用于检验对透明物质的颗粒是否含有结晶体或受应力产生双折射的物质和杂质。广泛用于制药行业、结晶制品、颗粒粉碎、双折射结晶体的检验等。本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，30°倾斜，可360度自由转动
该显微镜还可以用作一般生物检验（在卸下偏光装置）。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：移动平台130×125mm 移动范围：70×30mm，游标：0.1mm
6、瞳距：55-75 mm
7、调焦装置：15 mm粗微动调焦同轴机构 微调格值0.002mm
8、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
9、滤色片：蓝、黄、绿
10、光源：卤素灯200V/110V、6V/20W。
11、验偏装置：配置于目镜筒内
12、起偏装置：配置在集光镜上
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	附注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	

	2
	双目镜筒
	只
	1
	

	3
	平场目镜：10×、16×
	只
	各2
	

	4
	消色差物镜：4×、10×、40×、100×（油）
	只
	各1
	

	5
	简易偏光装置（起偏镜、验偏镜）
	只
	各1
	

	6
	滤色片（兰、绿、黄）
	片
	各1
	

	7
	香柏油
	瓶
	1
	

	8
	灯泡（6V/20W）、保险丝
	只
	各1
	

	9
	产品使用说明书
	份
	1
	

	10
	产品合格证明
	份
	1
	

	11
	产品保修卡
	份
	1
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