中药材检测仪BM-YC10D
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BM-YC10D
中药材检测仪（电脑型）
一、用途
BM-YC10D中药材检测仪（电脑型）广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究工作。用于观察细胞、粉末、中药材切片、晶体等制药行业所需。
摄像头使用USB连接电脑，在电脑上观察、拍照、测量，保存截图打印。目视放大至1600倍，电脑成像可以基于显示屏尺寸与物镜比例无限放大，成像清晰，一键操作，简单便捷，色彩还原度高，为制药行业＊＊产品。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ22mm

	
	16X
	Φ15mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	无限远平场消色差物镜
	4X
	0.10
	20.00mm

	
	10X
	0.25
	13.50mm

	
	40X
	0.65
	0.68mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.20mm



3、机械筒长：无限远系统(∞)
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：双层移动平台155×145mm 移动范围：80×50mm
6、瞳距：55-75 mm 
7、调焦装置：30 mm粗微动同轴调焦机构带限位、粗动调焦张力调节装置，微调格值：0.002mm
8、检偏装置：配置于目镜筒内 
9、起偏装置：配置在集光镜上
10、聚光镜： N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏
11、滤色片：蓝、黄、绿
12、光源：6V/20W卤素灯/3W LED，黄白光双光源切换，亮度可调
13、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，1200万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
 (2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-YC10D.html
image1.png




