平板电脑型倒置生物显微镜BM-37XEP
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-37XEP平板电脑型倒置显微镜是一种倒置型生物显微镜，采用优良的无限远光学系统，可提供卓越的光学性能。流线型的设计理念，紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察，照明系统充分考虑散热性与安全性，人机工程学设计理念，使操作更方便舒适安全，空间更广阔。相衬装置可附加在光路中，以实现相衬显微观察。本仪器可对细胞组织，透明液态组织进行显微观察，也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察，可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。
二、技术规格
1、目镜：
	类型
	放大倍数
	焦距（mm）
	视场（mm）
	备注

	平场目镜
	10X
	10
	Ф22
	




2、物镜：
	物镜类型
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离（mm）
	盖玻片厚度(mm)
	备注

	无限远长工作距离
 平场消色差物镜
	10X
	0.25
	4.27
	1.2
	


	
	20X
	0.40
	8.0
	1.2
	


	
	40X
	0.60
	3.5
	1.2
	


	无限远长工作距离
 平场相衬物镜
	10X
	0.25
	4.27
	1.2
	


	
	20X
	0.40
	8.0
	1.2
	选购

	
	40X
	0.65
	3.5
	1.2
	选购



3、机械筒长：无限远系统(∞)
4、放大倍数：40X-400X
5、转换器：五孔转换器
6、载物台尺寸：移动范围：112mm(X)×79 mm(Y)
培养皿托板一：86mm（宽）X129.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф87.5mm
培养皿托板二：34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm
培养皿托板三：57mm（宽）X82mm（长）
7、瞳距：48-75 mm，45°倾斜目镜筒
8、调焦装置：粗微动同轴，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置，有效调焦行程11mm，微动格值：0.002mm
9、聚光镜：长工作距离聚光镜，工作距离70mm，带插板式相衬装置
10、相衬系统：相位相衬，拉板式相衬聚光镜，相衬环中心可调
11、滤色片：磨砂玻璃，蓝滤色片
12、照明系统：9W LED，亮度可调
13、成像系统：10.5寸安卓系统平板电脑、专用适配镜
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	三目显微镜主体
	台
	1

	2
	平场目镜：10X/Ø22㎜
	只
	2

	3
	明场物镜：10X/0.25
	只
	1

	4
	明场物镜：20X/0.40
	只
	1

	5
	明场物镜：40X/0.60
	只
	1

	6
	相衬物镜：10X/0.25
	只
	1

	7
	移动尺
	把
	1

	8
	工作台托板（圆形大、小）
	块
	各1

	9
	工作台托板（方形）
	块
	1

	10
	对中望远镜
	个
	1

	11
	相衬环板
	块
	1

	12
	滤色片（磨砂玻璃，蓝滤色片）
	片
	各1

	13
	长工作距离光源聚光器
	套
	1

	14
	灯泡（9W LED）
	只
	1

	15
	电源线
	根
	1

	16
	10.5寸大屏幕安卓系统平板电脑
	部
	1

	17
	适配镜
	

	


	18
	产品使用说明书
	份
	1

	19
	产品合格证明
	份
	1

	20
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-37XEP.html
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