体视显微镜XTL-BM-18TD（电脑平行光体视显微镜7.5-135X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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体视显微镜XTL-BM-18TD（电脑平行光体视显微镜7.5-135X）
一、用途
 XTL-BM-18TD电脑平行光体视显微镜常用于蛋白质结晶过程和晶体的高对比度观察和成像；作为分子生物学、细胞生物学、神经生物学、发育生物学、胚胎学、系统生物学、结构生物学的从宏观到微观高分辨观察与成像研究工具；用于斑马鱼、小鼠、线虫等模式生物和各种透明样本、微观细胞组织、亚细胞结构的明场、浮雕相衬;可升级为荧光观察和成像系统。
二、特点
1、内置OCC斜射光照明，增强不均匀样品对比度，有效照明面积直径60mm
2、高分辨率50OLP/mm复消色差1X物镜
3、内置孔径光阑;
4、目镜视野下具备三维立体观察和超景深扩展
5、扩展性强，实现荧光、暗场、偏光等观察。
三、技术规格
	高接目点可调焦目镜
	标准配置

	
	工作距离60mm；波长范围：380-700nm

	
	总放大倍率
	物视场范围

	10X/23
	7.5X
	30.7

	
	135X
	1.7



1、放大倍数7.5x-135x
2、变倍比1：18，变倍范围7.5x-135x
3、手动聚焦装置，备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮（60+90mm）
4、双目瞳距调节范围52-76mm
5. 屈光度补偿，视力修正范围+5 ~ -5
6、色温自动补偿
5、LED冷光源；内置OCC照明器：OCC斜射光照明，照明面积：直径60mm
6、反射光照明装置双光纤分叉LED冷光源照明
7、内置孔径光阑
8、、计算机成像系统：
 (1)专业CMOS相机，2000万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、
 面积等测量。
 (2)专用适配镜
 (3)电脑自购
产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-18TD.html
image1.png




