生物显微镜XSP-BM-1CAP
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-BM-1CAP生物显微镜是应用了光学显微镜的放大技术，对采集的细微样品制成的标本进行放大后观察。可广泛应用于医院作病理检验，常规化验和教学研究。
本仪器采用光源，照明可连续调节亮度，铰链式镜筒45°倾斜，目镜筒可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、机械筒长：160mm
4、光学放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：双层移动平台125×110mm 移动范围：60×30mm，游标：0.1mm 
6、调焦装置：12mm粗微动同轴调焦机构 微调格值0.002mm
7、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
8、滤色片：蓝、黄、绿
9、光源：白炽灯、220V/20W 、光源可调
10、显示屏成像系统：显示屏：7吋
 功能：亮度、对比度、饱和度、色相、显示模式、旋转、中英文语言、复位
三、仪器成套性
	1、显微镜主体
	台
	1

	2、单目镜筒
	只
	1

	3、三目接筒
	只
	1

	4、平场目镜：WF10× 16X 
	只
	各1

	5、消色差物镜：4×、10X、40×、100X、
	只
	各1

	6、滤色片（黄、兰、绿、）
	片
	各1

	7、LED灯
	只
	1

	8、香柏油
	瓶
	1

	9、保险丝（1A）
	只
	1

	10、电源线(或连接在显微镜主体上)
	根
	1

	11、数码显微镜7尺寸显示屏（HX-070XM-A)）带稳压电源
	套
	1

	12、产品使用说明书
	份
	1

	13、产品出厂合格证
	份
	1

	14、产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/XSP-BM-1CAP.html
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