电脑倒置金相显微镜BM-4XFD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
[image: ]
金相显微镜BM-4XFD（电脑、倒置）
一、用途
	BM-4XFD 电脑倒置金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织，是金属学研究金相的重要仪器，铸造、冶炼、热处理的质量研究，原材料的检验或材料处理后的分析等均可使用本仪器，是科研、教学、工厂等理想仪器。



二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场（mm）

	平场目镜
	10X
	Φ18

	
	16X（选购）
	Φ11



2、物镜：
	类型
	放大倍数
	数值孔径（NA)

	长距离平场消色差物镜
	10X
	0.25

	
	20X
	0.40

	
	40X
	0.65

	
	100X（油）
	1.25



3、显微镜的总放大倍率：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	10X
	10X
	1X
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X

	100（油）
	
	
	1000X



4、三目筒 ：三目倒置,铰链式观察筒,30°倾斜
5、机械筒长： 160mm

6、瞳距 ：53mm-75mm
7、载物台： 180mm×150mm
8、移动范围： 15×15mm
10、滤色片：绿、蓝、黄
11、调焦机构：粗微动同轴调焦带调焦限位，粗动调焦张力带锁紧装置，微调格值：0.002mm
12、光源：6V20W卤素灯，亮度可调
13、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量
	备 注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	


	2
	三目镜筒
	只
	1
	


	3
	平场目镜：10×
	只
	2
	


	4
	平场消色差物镜：10×、20×、40×、100×（油）
	只
	各1
	


	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1
	


	6
	滤色片插片（黄、兰、绿）
	片
	各1
	


	7
	载物台
	只
	1
	


	8
	卤素灯（6V20W）、保险丝（1A）
	只
	各1
	备用

	9
	香柏油
	瓶
	1
	


	10
	电源线
	根
	1
	


	11
	CMOS摄像头
	只
	1
	


	12
	适配镜（MCL-Z）
	只
	1
	


	13
	产品使用说明书
	份
	1
	


	14
	产品合格证明
	份
	1
	


	15
	产品保修卡
	份
	1

	




产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-4XFD.html
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