金相显微镜BM-SG30BD D（电脑、正置、明/暗场）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
	BM-SG30BD D 电脑正置金相显微镜（明/暗场）适用于对不透明物体的显微观察，采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念，可以方便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能。紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔，适用于金相组织及表面形态的显微观察，是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。



二、技术规格
1、目镜:
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径（mm）

	大视野平场目镜
	10X
	Φ22



2、物镜:
	类别
	放大倍数
	数值孔径(N.A)
	工作距离 （mm）

	
无限远平场消色差物镜（配明/暗场物镜）
	PL L5X
	0.12
	26.10

	
	PL L10X
	0.25
	20.20

	
	PL L20X
	0.40
	8.80

	
	PL L50X
	0.70
	3.68

	
	PL L80X
	0.80
	1.25



3、观察镜筒：三目镜筒 30º倾斜 ，可100%通光摄影
4、机械筒长：无限远系统∞
5、放大倍数：50X-800X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、转换器：五孔（内向式滚珠内定位）

7、瞳距：53mm-75mm
8、机械式载物台: 外形尺寸：280mm´270mm，移动范围：204mmX204mm
9、物镜到镜臂距离：240mm
10、调焦机构：30mm粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值0.007mm
11、滤色片: 滤色片（绿、蓝、黄、磨砂）
12、偏光装置：推拉式检偏器与起偏器
13、照明系统：12V50W卤素灯，亮度可调，内置视场光栏、孔径光栏
14、CMOS电脑成像系统：500万像素（带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、 面积等测量）
三、选购
1、目镜：分划目镜10X（Φ22mm）

2、物镜（明暗场物镜）：40X、60X、100X

3、载物台：外形尺寸：250×230 mm，移动范围154×154 mm
4、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
5、计算机成像系统：CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口 (电脑自购)
6、平板电脑成像系统：9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑，MCL-Z适配镜
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-SG30BD-D.html
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