平板电脑型高级金相显微镜BM-SG30P（正置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
 BM-SG30P 平板电脑型正置金相显微镜适用于对不透明物体的显微观察。
采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念，可以方便升级系统，
实现偏光观察、暗场观察等功能，紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。
符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔。
适用于金相组织及表面形态的显微观察，是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。
 二、技术规格
1、目镜
	类 别
	放大倍数
	视场直径(mm)

	大视野平场目镜
	10X
	Φ22



2、物镜:
	类 别
	放大倍数
	数值孔径(N.A)
	工作距离(mm)

	无限远平场消色差物镜
 (配明场物镜)
	PL L5X
	0.12
	26.1

	
	PL L10X
	0.25
	20.20

	
	PL L20X
	0.40
	8.80

	
	PL L50X
	0.70
	3.68

	
	PL L80X
	0.80
	1.25



3、观察头：三目镜30° 倾斜，可100%通光摄影
4、机械筒长：无限远系统(∞)
5、放大倍数：50X-800X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、转换器：五孔（内向式滚珠内定位）
7、瞳距调节范围：53-75mm
8、载物台：机械式载物台外形尺寸：280×270 mm，移动范围204×204 mm
9、物镜到镜臂距离：240mm
10、调焦机构：30mm粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值0.007mm
11、偏光装置：推拉式检偏器与起偏器
12、滤色片：蓝、黄、绿、磨砂
13、照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调，内置视场光栏、孔径光栏
14、成像系统：9.7寸大屏幕安卓系统平板电脑，MCL-Z适配镜
 三、选购
1、目镜：分划目镜10X（Φ22mm）
2、物镜（明场物镜）：40X、60X、100X(干式Dry)
3、载物台：外形尺寸：250×230 mm，移动范围154×154 mm
4、CCD电脑成像系统：CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口 (电脑自购)
5、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
6、CMOS电脑成像系统：500万像素（带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、 面积等测量）
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-SG30P.html
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