金相显微镜BM-53XF（三目、正置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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[image: ]
金相显微镜BM-53XF（三目、正置）
一、用途
BM-53XF采用了无限远光学系统，透射和反射两种照明形式，并配有偏光装置。
在反射光照明下可进行明场和偏光观察，又可在透射光照明下作明场观察。
本仪器造型新颖、性能良好、使用方便可靠，可供工厂、高等院校、科研机构
及电子工业部门作金相、矿相、晶体、微电子等方面的试验与分析研究之用。
该仪器另可选购本公司提供的金相图像分析软件在计算机上进行测量分析及评级。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径(mm)

	目镜
	10X
	Φ22

	分划目镜
	10X（选配）
	Φ22



2、物镜：
	类 别
	放大倍数
	数值孔径N.A（mm）
	工作距离（mm）

	无限远平场消色差物镜
	5X
	0.12
	26.10

	
	10X
	0.25
	20.20

	
	40X
	0.60
	3.98

	
	60X
	0.70
	2.08



3、显微镜的总放大倍率：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	5X
	10X
	1X
	50X

	10X
	
	
	100X

	40X
	
	
	400X

	60X
	
	
	600X



4、三目筒： 铰链式镜筒，30°倾斜
5、机械筒长：无限远系统∞
6、瞳距：53-75mm
7、载物台：平台尺寸：210mm×140mm；移动范围：63mm×50mm
8、滤色片：黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片
9、调焦装置：粗微动同轴调焦带限位、粗动调焦张力锁紧装置；微动格值：0.002 mm
10、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片
11、偏光装置：检偏镜可360°转动，起偏镜、检偏镜均可移出光路
12、光源： 落射照明，卤素灯 6V/30W，亮度可调；
 透射照明，卤素灯 6V/30W，亮度可调
三、仪器成套性

	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	


	2
	三目镜筒
	只
	1
	


	3
	超宽视场平场目镜：WF10×/Φ22
	只
	2
	


	4
	长距平场无限远金相物镜：5×、10×、40×、60×
	只
	各1
	


	5
	三目观察筒（配三目镜筒）
	只
	1
	


	6
	落射照明器
	套
	1
	


	7
	照明灯箱
	只
	1
	


	8
	灯箱电源线
	根
	1
	


	9
	起偏、验偏器（已装在落射照明器上）
	片
	1
	


	10
	滤色片：绿、蓝、黄、磨砂
	片
	各1
	


	11
	玻璃工作台
	块
	1
	


	12
	灯泡（12V30W）、保险丝（1A）
	只
	各1
	


	13
	电源线
	根
	1
	


	14
	产品使用说明书
	份
	1
	


	15
	产品合格证明
	份
	1
	


	16
	产品保修卡
	份
	1
	




产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-53XF.html
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