电脑生物显微镜XSP-BM-2CBAD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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生物显微镜XSP-BM-2CBAD（电脑）
一、用途
	XSP-BM-2CBAD 电脑生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作，三目生物显微镜在医学上可进行三大常规检查，在学校实验室可供教学之用。本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，30°倾斜，可360度自由转动。




二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、机械筒长：160mm
4、光学放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、瞳距：55-75 mm
6、载物台尺寸：移动平台130×125mm 移动范围：70×30mm，游标：0.1mm 
7、调焦装置：15mm粗微动调焦同轴机构 微调格值0.002mm
8、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
9、滤色片：蓝、黄、绿
10、光源：LED灯双色电光源，黄白光切换，亮度可调
11、计算机成像系统：数字CMOS摄像机，200万像素（可选购：500万/1000万像素）（电脑自购）
 带几何测量分析软件。(对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量)
	PACKING LIST

	品名
	数量

	显微镜主体
	1

	三目镜筒
	1

	平场目镜：WF10×、WF16×
	*2

	消色差物镜：4×、10×、40×、100x（oil）
	*1

	滤色片（黄、蓝、绿）
	*1

	香柏油
	1

	LED光源
	1

	电源适配器
	1

	C接口
	1

	COMS相机（ 200万像素带数据线 ）
	1

	C1测微尺（0.01mm）
	1

	产品使用说明书
	1

	产品合格证明、
	1

	产品保修卡
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/XSP-BM-2CBAD.html
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