电脑倒置生物显微镜BM-37XFD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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倒置生物显微镜BM-37XFD（电脑）
一、用途
	BM-37XFD电脑倒置生物显微镜具有在培养瓶或培养皿内进行显微观察的特点，仪器配有长工作距离物镜和长工作距离的平场消色差聚光镜、广角目镜，同时配有相衬装置，可以观察不经染色的透明活体，特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，30°倾斜。



二、技术规格
1、目镜：
	类型
	放大倍数
	焦距（mm）
	视场（mm）
	备注

	目镜
	10X
	10
	Ø 22
	




2、物镜：
	物镜类型
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离（mm）
	盖玻片厚度(mm)
	备注

	长工作距离
平场消色差物镜
	10X
	0.25
	8.80
	1.2
	


	
	25X
	0.40
	4.80
	1.2
	


	
	40X
	0.60
	3.30
	1.2
	


	长工作距离
平场相衬物镜
	10X
	0.25
	8.80
	1.2
	PHP2



3、机械筒长：无限远系统(∞)
4、放大倍数：100X-400X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、转换器：四孔转换器
6、载物台尺寸：224mmX208mm 移动范围：112mm(X)×79 mm(Y)
培养皿托板一：放置φ68mm或77mm X 29mm培养器皿
培养皿托板二：放置128mmX85mm的96孔培养器皿
培养皿托板三：放置82mmX57mm培养器皿
7、瞳距：53-75 mm，30°倾斜目镜筒
8、调焦装置：粗微动同轴，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置，微动格值：0.002mm
9、聚光镜：拉板式相衬聚光镜，工作距离50mm，升降可调，NA.=0.4
10、相衬系统：相位相衬，拉板式相衬聚光镜，相衬环中心可调
11、滤色片：磨砂玻璃，蓝滤色片，绿滤色片
12、照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调
13、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	目镜：10X/Ø22㎜
	只
	2

	3
	长工作距离平场消色差物镜：10X、25X、40X
	只
	各1

	4
	长工作距离平场消色差相衬物镜10X
	只
	1

	5
	移动尺
	把
	1

	6
	载物台
	个
	1

	7
	培养皿托板一
	个
	1

	8
	培养皿托板二
	个
	1

	9
	培养皿托板三
	个
	1

	10
	相衬环板
	块
	1

	11
	对中目镜
	只
	1

	12
	滤色片（磨砂、蓝、绿）
	片
	各1

	13
	聚光镜
	只
	1

	14
	灯泡（6V30W卤素灯） 保险丝（1A）
	只
	各1

	15
	电源线
	根
	1

	16
	CMOS摄像头
	只
	1

	17
	适配镜（MCL-Z）
	只
	1

	18
	产品使用说明书
	份
	1

	19
	产品合格证明
	份
	1

	20
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-37XFD.html
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