双光纤冷光源H150
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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H-150型双光纤冷光源(卤素灯)
本采用开关电源设计，功率少，光效高。
没有笨重的工频变压器，体积小，重量轻。
稳压范围宽，输出电压稳定。
缓启动设计，有效保护灯泡及主板。
自我断电保护设计，避免意外事故发生。
良好的散热设计，出光温度低。
技术规格
	光源型号
	H-150

	额定输入
	AC220V, AC110V, 50/60Hz

	灯泡规格
	PHILIPS 13629 21V 150W

	灯泡额定寿命
	200小时

	亮度调节方式
	手动连续调光

	*平均照度
	约120,000Lx

	色温
	3100k(光源器已安装4200k色温片)

	使用环境温度
	无导电尘埃，无腐蚀性气体，-10℃∼45℃

	净重
	2.5 KG

	外形尺寸
	220(长)´193(宽)´112(高)mm



*平均照度指配4200k色温片，在距离光纤转出末端40mm处测量的标准亮
产品页面 https://www.bmxwj.cn/yiqipeijian/H-150.html
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