高级透反射显微镜BM-SG12D（电脑、明场）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
	BM-SG12D 高级透反射显微镜（明场）采用了反射和透射两种照明形式，在反射下可进行偏光观察，在透射光下作明场观察。稳定、高品质的光学系统使成像更清晰，衬度更好，符合人机工程学的设计，广泛用于组织学、生物学、细菌学、病理学、药物化学等研究领域及大专院校的教学工作和医学界的临床分析与实验等。本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，30°倾斜，可360度自由转动。
	




二、技术规格
1、目镜:
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径（mm）

	目镜
	10X
	Φ25

	
	16X
	Φ17



2、物镜:
	类 别
	放大倍数
	数值孔径（NA）

	无限远平场
消色差物镜
	4X
	0.10

	
	10X
	0.25

	
	20X
	0.40

	
	40X
	0.65

	
	100X（油）
	1.25



3、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
4、机械筒长：无限远系统(∞)
5、转换器：五孔转换器
6、平台：双层移动平台 平台尺寸：189 mm×160 mm 移动范围：80 mm×50 mm
7、滤色片：插板式滤色片（绿、蓝、中性）
8、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光阑和滤色片
9、调焦：粗、微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构，微动格值0.002mm
10、偏光装置：检偏镜可360度转动，起偏镜、检偏镜均可移动出光路
11、光源：
（1）透射照明：卤素灯12V/50W，AC85V-230V，亮度可调节
（2）落射照明：带孔径光栏和视场光栏 卤素灯12V/50W，AC85V-230V 亮度可调节
12、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、选购
1、数字CMOS摄像机，300万/1000万像素
2、数码摄像机系统：便携式数码摄像机、数码图像适配镜（摄像型）、转接环
产品页面 https://www.bmxwj.cn/yanjiuxingxianweijing/BM-SG12D.html
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