高级正置金相显微镜BM-SG20BD D（电脑、明/暗场、正置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
	BM-SG20BD D 电脑高级正置金相显微镜（明/暗场）是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业需求而开发的，作为高级金相显微镜用户在使用时能够体验其超强性能，可广泛应用于油脂、半导体、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件/金属/陶瓷部件、精密模具的检测。本仪器采用了落射和透射两种照明型式，在落射照明下可进行明暗场观察和DIC观察、偏光观察。在透射光下作明场观察。稳定、高品质的光学系统使成像更清晰，衬度更好。符合人机工程学的设计，使您在工作中感到舒适和放松。
	




二、技术规格
1、目镜:
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径（mm）
	备注

	超宽视场平场目镜
	10X
	Φ25
	


	十字分划目镜
	10X
	Φ20
	0.1mm十字分划板



2、金相物镜（明暗场）:
	类 别
	放大倍数
	数值孔径（NA）
	系 统
	工作距离（mm）

	超长工作距离
平场无限远
明/暗场物镜
	5X
	0.10
	干
	29.4

	
	10X
	0.25
	
	16.0

	
	20X
	0.40
	
	10.5

	
	50X
	0.55
	
	5.1



3、金相显微镜的总放大倍率:
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	5X
	10X
	1X
	50X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	50X
	
	
	500X



4、观察镜筒：30º铰链式三目镜筒（可以连接摄像数码装置）
5、机械筒长：无限远系统∞
6、镜筒透镜f=200mm
7、物镜转换器：带DIC插孔的大四孔转换器
8、瞳距：50mm-75mm
9、载物台: 双层移动平台，平台尺寸：189mmX160mm，移动范围：80mmX50mm
10、滤色片: 滤色片（绿、蓝、中性）
11、聚光镜: N.A=1.25阿贝聚光镜，带可变孔径光阑和滤色片
12、调焦装置：粗微动同轴调焦，微动格值0.002mm
13、偏光装置：检偏镜可360度旋转。起偏镜、检偏镜均可移出光路
14、检测工具：标准标尺：0.01mm测微尺
15、光源：
（1）透射照明：科勒照明卤素灯12V50W,宽电压AC85V—260V,亮度连续可调
（2）反射照明：卤素灯12V50W,宽电压AC85V—260V,亮度连续可调、带孔径光阑和视场光栏
16、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机(GT5.0，5MP；500万像素)。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、选购
(1)目镜：分划目镜10X（Φ22 mm）
(2)物镜：40X、60X、80X、100X(油)明场物镜。
(3)CCD接头：0.5X、1X
(4)数字CMOS摄像机：USB输出：300万/1000万像素、VIDEO输出：380/520电视线
(5)数码相机接头:CANON(EF) NIKON（F）
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-SG20BD-D.html
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