BM-VM-1510 增强型影像测量仪
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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BM-VM-1510 增强型影像测量仪
一、用途
	BM-VM-1510影像测量仪适用于以二维测量为目的的一切应用领域。仪器采用进口1/2″彩色CCD摄像机、定档变倍物镜及自主研发的十字线精确瞄准系统，实现对被测工件的精确瞄准。采用先进的LED照明系统，清晰地获取被测工件的轮廓及表面图像，符合低能耗、环保要求。二维测量软件具有强大的测量功能，操作简便、界面友好，可基本满足各种领域的二坐标测量要求；同时还能提供与CAD及EXCEL友好接口便于零件测绘和测量数据统计，测量程序能进行智能化测量，操作简便，功能强大，广泛使用于机械、电子、仪表、塑料等行业。

	




主要参数
1.工作台：
金属工作台：355x240mm
玻璃工作台：210x175mm
运动行程：150x100mm
＊大承重：50Kg
2.数显分辨率：1μm
3.放大倍数：变焦物镜倍率：0.7—4.5X，工作距离：92mm
电子放大倍率：26—168X(17″显示器、分辨率为1024×768)，物方视场：10.6—1.6mm
4.摄影机：日本原装1/2″彩色CCD摄影机
5.Z 轴升降：150mm
6.照明系统：轮廓照明与表面照明均采用LED
7.仪器精度：X，Y方向的精度满足：（3+L/75）μm， Z 方向的精度：≤0.01mm
8.仪器尺寸：560×500×900mm
9.仪器重量：140kg
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jiliangyiqi/BM-VM-1510.html
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