原子力显微镜FM-Nanoview 1000AFM
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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原子力显微镜FM-Nanoview 1000AFM
一、主要特点
	1.光机电一体化设计，外形结构简单；2.扫描探头和样品台集成一体，抗干扰能力强；3.精密激光检测及探针定位装置，光斑调节简单，操作方便；4.采用精密探针定位模块，更换探针简单方便5.采用样品趋近探针方式，使针尖垂直于样品扫描；6.伺服马达手动或自动脉冲控制，驱动样品垂直接近探针，实现扫描区域精确定位；7.高精度大范围的样品移动装置，可自由移动感兴趣的样品扫描区域；8.高精度大范围的压电陶瓷扫描器，根据不同精度和扫描范围要求选择；9.带光学定位的CCD观察系统，实时观测与定位探针扫描样品区域10.模块化的电子控制系统设计，便于电路的持续改进与维护；11.集成多种扫描工作模式控制电路，配合软件系统使用。12.弹簧悬挂式防震方式，简单实用，抗干扰能力强

	




二、友好的软件界面及操作功能
1. 可自由选择图像采样点为256×256或512×512
2. 多通道图像同步采集显示，实时查看剖面图
3. 可进行扫描区域偏移、剪切功能，任意选择感兴趣的样品区域
4. 可任意选择样品起始扫描角度
5. 激光光斑检测系统的实时调整功能
6. 可任意定义扫描图像的色板功能
7. 支持样品倾斜线平均、偏置实时校正功能
8. 支持扫描器灵敏度校正和电子学控制器自动校正
9. 支持样品图片离线分析与处理功能
三、技术规格
	名 称
	参 数
	名 称
	参 数

	工作模式
	1. 接触、轻敲、相位、摩擦力、磁力或静电力
	扫描角度
	任意

	样品尺寸
	Φ≤90mm；H≤20mm
	样品移动范围
	0～20mm

	*大扫描范围
	横向20um，纵向2um
	马达趋近脉冲宽度
	10±2m

	扫描分辨率
	横向0.2nm，纵向0.05nm
	光学放大倍数
	4X


	扫描速率
	0.6Hz~4.34Hz
	光学分辨率
	2.5um

	扫描控制
	XY采用18-bit D/A
Z采用16-bit D/A
	图像采样点
	256×256，512×512

	数据采样
	14-bit A/D、双16-bit A/D
多路同步采样
	反馈方式
	DSP数字反馈

	计算机接口
	USB2.0
	反馈采样速率
	64.0KHz

	运行环境
	运行于WindowsXP/7/8操作系统



产品页面 https://www.bmxwj.cn/yuanzilixianweijing/FM-Nanoview1000AFM.html
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