相衬生物显微镜BM-PH（三目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
相衬生物显微镜是遵循于显微光学成象的原理和相差显微技术的理论，研制成相衬显微镜。它适用于细胞学、细菌学、新鲜血液标本及水生浮游生物等等的低衬度、不染色的活体样品标本的观察和研究。
BM-PH 相衬生物显微镜采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	消色差物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、相衬：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	相衬物镜
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



4、机械筒长：160mm
5、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、载物台尺寸：移动平台160×140mm 移动范围：80×50mm，游标：0.1mm
7、瞳距：55-75 mm
8、调焦装置：30 mm粗微动调焦同轴机构 微调格值0.002mm
9、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏 、相衬聚光镜带可变光栏
10、滤色片：蓝、黄、绿
11、光源：透射照明：卤素灯6V20W，AC85V-230V 亮度可调
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：WF10X、WF16X
	只
	各2

	4
	消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油)
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	BM-XC相衬装置
	
	

	
	a、相衬聚光镜转盘
	只
	1

	
	b、相衬物镜：10X、40X、100X(油）
	只
	1

	
	c、相衬环对中目镜
	只
	1

	
	d、滤色片（绿）
	片
	1

	
	e、相衬装置铝合金箱
	只
	1

	
	f、说明书
	份
	1

	7
	滤色片（黄、兰、绿）
	片
	各1

	8
	香柏油
	瓶
	1

	9
	灯泡（6V20W)、保险丝（0.5A）
	只
	各1（备用）

	10
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	11
	螺丝刀
	把
	1

	12
	2.5mm六角扳手
	把
	2

	13
	产品说明书
	份
	1

	14
	产品合格证明
	份
	1

	15
	产品保修卡
	份
	1
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