读数显微镜JBD-B
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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读数显微镜JBD-B

一、用途
	JBD-B读数显微镜是光学计量仪器之一，结构简单，操作方便，应用范围很广。可作长度测定。如定孔距。基面距离刻线距离、刻线宽度以及通孔外圆的直径等并能扩大一般显微镜使用范围，可在不同方向上测量。可调45°反光镜；光学系统调整采用斜齿啮合，新型防滑装置，永不下滑。读数显微镜JBD-B, 可判别矿石标本，检查印刷照像底板。由于测量架能脱 开底座，可固定在机床上直接对加工零件进行检查，广泛应用在机械、冶金、光学、科研等单位的检查室、实验室。
	




二、技术参数
	目镜
	10X

	物镜
	3X

	放大倍数
	30X

	测量范围
	0-50mm

	测微读数鼓格值
	0.01mm

	测量精度
	0.015mm



三、选购
8X物镜
产品页面 https://www.bmxwj.cn/jiliangyiqi/JBD-B.html
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