BM-107JB C Ⅱ精密测量显微镜（含垂直照明）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-107JB CⅡ电脑精密测量显微镜（含垂直照明），采用透、反射的方式对工件作三维长度和角度的精密测量仪器。特别适用于几何形状复杂的细小零件、录象磁头、大规模集成电路掩模图形以及其它的精密零件的测定。仪器还可连接CCD电视摄像头作工件的轮廓放大，亦可连接计算机进行数据处理等测量。该仪器兼有目视测量和投影测量，可由测微鼓读数或光栅数显读数，是一种实用、多功能、高精度的小型精密测量仪器。广泛适用于计量室、生产作业线及科学研究等部门。
 
二、技术规格
	镜筒
	粗动
	调节范围:100mm

	
	镜筒
	单目镜筒:俯角45°

	工作台、头部
	左右（X轴）
	移动范围：200mm、分辨率（精度）：0.001mm

	
	前后（Y轴）
	移动范围：100mm、分辨率（精度）：0.001mm

	
	头部上下（Z轴）
	移动范围：100mm、分辨率（精度）：0.001mm

	
	旋转
	360°旋转工作台（选购）

	照明系统
	光源
	1、透射照明：12V10W卤素灯
2、反射垂直照明：6V/20W卤钨灯光源

	
	电源
	AC110Ｖ或220Ｖ±10％ 50／60HZ

	光学系统
	目镜
	WF10Ｘ米字线 WF10X with meter word line

	
	物镜
	10X、20X、40X

	
	计算机成像系统
	CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口， (电脑自购)

	
	选购件
	测量软件、旋转工作台



注：测量准确度： 仪器示值误差：（4+ L/25）微米
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	带尺目镜（10X）
	只
	1

	3
	物镜（10X、20X、40X）
	只
	各1

	4
	垂直照明：6V20W卤钨灯
	套
	1

	5
	玻璃工作台
	块
	1

	6
	旋转工作台
	套
	1（选购）

	7
	卤钨灯泡12V10W
	只
	1（备用）

	8
	灯丝对准器
	件
	1（选购）

	9
	普通玻璃尺120mm0.5mm分划值
	根
	1（选购）

	10
	电源连接线
	根
	1

	11
	保险丝：6×30，1A250V
	只
	2（备用）

	12
	数字显示器、X、Y、Z光栅尺
	只/只
	1/各1

	13
	CCD视频摄像头
	只
	1

	14
	适配镜（MCL-Z)
	只
	1

	15
	外置式视频图像采集卡（BM-A/D视频转换器）
	块
	1

	16
	产品使用说明书
	份
	1

	17
	产品合格证明
	份
	1

	18
	产品保修卡
	份
	4

	19
	专用数显箱用户手册
	份
	6
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