工业检测显微镜BM-56XBD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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工业检测显微镜BM-56XBD
一、用途
	
BM-56XBD工业检测显微镜是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业需求而开发的。作为**正置金相显微镜用户在使用时能够体验其超强性能，可广泛应用于半导体、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件/金属/陶瓷部件、精密模具的检测，可观察软厚的标本。稳定、高品质的光学系统使成像更清晰，衬度更好。符合人机工程学要求的设计，使您在工作中感到舒适和放松。

	



二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径（mm）

	超宽视场
平场目镜
	10X
	Φ25

	目镜
(带0.1mm十字分划板）
	10X
	Φ20



2、物镜：
	类 别
	放大倍数
	数值孔径N.A(mm)
	系 统
	工作距离（mm）

	平场无限远
长工作距离
明暗场物镜
	5X
	0.10
	干
	29.4

	
	10X
	0.25
	
	16.0

	
	20X
	0.40
	
	10.6

	
	40X
	0.60
	
	5.40



3、显微镜的总放大倍率：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	5X
	10X
	1X
	50X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X



4、观察头：30° 铰链式三目
5、机械筒长：无限远系统(∞)
6、放大倍数：50X-400X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
7、转换器：带DIC插孔五孔转换器
8、瞳距调节范围：50-75mm
9、双层移动平台：
（1）平台尺寸：190mmX140mm
（2）移动范围：50×40mm
10、调焦机构：粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构，微动格值0.002mm
11、偏光装置：检偏器可360度转动，起偏器、检偏镜均可移出光路
12、滤色片：插板式滤色片（蓝、绿、中性）
13、照明系统：带孔径光栏和视场光栏，12V50W卤素灯，AC85V-230V，亮度可调节
14、检测工具：0.01mm测微尺
三、选购
1、 二维测量软件
2、 专业金相图像分析软件
3、 卤素灯12V100W
4、 测微目镜
5、 平场无限远长工作距离明/ 暗场物镜：50X、80X、100X
6、 精密载物台：X-Y行程25 mmX25 mm,，移动精度<5 um，数显手轮*小值：0.1um，360°旋转度盘
7、 DIC：10X、20X、40X、100X
8、 压平机
产品页面 https://www.bmxwj.cn/gongyejiance/BM-56XBD.html
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