工业检测显微镜BM-55XBD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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工业检测显微镜BM-55XBD
一、用途
	新型的BM-55XBD工业检测显微镜是为工程领域＊＊测量的迫切需要而进行的专业创制，产品能提供更多的系统功能选择与更高的操作性能，包括明视场、暗视场、偏振光、微分干涉相衬、工业荧光等显微观察模式，可配置手动或自动透反射工作平台与精密光栅数显影像检测系统，能够满足不同用户对新型检测能力的不断追求.
	




二、技术规格
1、基 座：花岗岩整体基座，外形尺寸：620mmX360mmX110mm
2、目 镜：10X大视野广角目镜，视场数Ф22mm
3、物 镜：
	类 型
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离（mm）

	无限远明暗视场 平场消色差物镜
	5X
	0.12
	8.4

	
	10X
	0.25
	9.3

	
	20X
	0.40
	7.2

	
	50X
	0.70
	2.5



4、目镜筒：正像观察，双目瞳距调节范围：53~75mm，可100％推拉摄影
5、调焦机构：手动粗微动同轴调焦, ＊小微动格值:0.002mm,粗动松紧可调,有效调焦范围0～8mm,轴向平面内的垂直度不大于0.05mm。
6、工作平台 ：
材质：优质灰铸铁，经时效消应力处理。
＊大有效移动范围：200mmX200mm
纵横向移动垂直度不大于0.05mm/200mm(无负载测量)
玻璃工作台面与纵横向移动平面的平行度在有效观察范围内不大于0.03mm(无负载测量)
＊大承载重量不大于10千克
7、数据处理器：DP-100数据处理器，可与计算机并行连接，同步光栅信号输出；示值误差不大于0.003mm,回程误差不大于0.005mm；工作电压：220V 50/60HZ
8、照明装置： 落射照明采用12V50W卤素灯，亮度及中心位置可调；落射照明器内置孔径光阑、视场光阑、滤色片转换装置、明暗视场切换装置，偏光观察装置；透射照明采用高亮度白光LED灯，亮度可调
9、摄影装置：采用300万像素高清彩色CMOS芯片与液晶显示器，具有手动/自动拍照，数据存储与输出功能。
三、选配件
1、目 镜：10X大视野分划目镜，分划格值0.1mm，视场数Ф20mm
2、物 镜：
	类 型
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离（mm）

	无限远明暗视场 平场消色差物镜
	40X
	0.60
	3.0

	
	60X
	0.75
	1.9

	
	80X
	0.80
	0.80

	
	100X
	0.85
	0.40



3、目镜筒：三档位三目头，100％目镜观察，目视与摄影分光同步观察（分光比为5：5或2：8），100％摄影观察，可通过切换拉杆自由转换。
4、微分干涉相衬装置：适配于5X，10X，20X明暗视场物镜的微分干涉相衬拉板组件
5、摄影装置：DV-130/300/500/900/1400彩色数码显微摄像仪，附通用显微图像测量分析软件；0.5X，1X，2.5X，2.5X～4X摄影接头
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产品页面 https://www.bmxwj.cn/gongyejiance/BM-55XBD.html
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