台式投影仪23JB
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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台式投影仪23JB
一、用途
二、技术指标
1、 物镜
	放大倍数
	10X
	20X选购
	50X选购
	100X选购

	物方线视场mm
	φ30
	φ15
	φ6
	φ3

	物方工作距mm
	85.25
	81.94
	16.99
	16.35

	反射方式
	外反射
	外反射
	内反射
	内反射



2、投影屏：φ308mm（刻有米字线）
投影屏旋转范围：0～360º
旋转角度格值：2'
3、工作台：
X坐标行程：50mm 鼓轮读数 格值：0.01mm
Y坐标行程：25 mm鼓轮读数 格值：0.01mm
调焦行程：90mm
金属台面尺寸(mm)：200x160
玻璃台面尺寸(mm)：φ90
旋转载物台转动范围：不限
4、照明系统：透反射，24V/150W卤钨灯
5、冷却方式：强制风冷（3只轴流风扇）
6、电源：220V(AC)，50/60Hz，总功率: 350W
7、外形尺寸：730×400×1120mm
8、仪器重量：约140kg
产品页面 https://www.bmxwj.cn/celiangtouyingyi/23JB.html
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