数字型DC1015
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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数字型DC1015
一、用途
	1、DC-1015型低温恒温水槽适用于医疗、化工、生物、大专院校等科研单位作精密恒温时直接或辅助加热之用。2、内胆采用不锈钢材料制成。3、采用微电脑智能温度控制器，双LED数字显示。4、采用全封闭压缩机制冷、降温速度快、嗓音低、操作方便。
	




二、技术规格
	产品型号
	DC-1015

	控温范围
	-10℃~100℃

	温度波动度
	±0.05℃

	电源/电压
	220V±10%/50hz+2%

	额定功率（Kw）
	1.9

	循环泵流量
	6L/min

	工作室尺寸（Cm）
	300×250×200mm

	工作槽开口（Cm）
	235×160mm

	外形尺寸（Cm）
	320×370×765mm



产品页面 https://www.bmxwj.cn/wuliyiqi/DC-1015.html
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