数字型DC-0506（配阿贝专用）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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数字型DC-0506（配阿贝专用）
一、用途
	1、DC-0506型低温恒温水槽适用于医疗、化工、生物、大专院校等科研单位作精密恒温时直接或辅助加热之用。2、内胆采用不锈钢材料制成。3、采用微电脑智能温度控制器，双LED数字显示。4、采用全封闭压缩机制冷、降温速度快、嗓音低、操作方便。
	




二、技术规格
	产品型号
	DC-0506

	控温范围
	-5℃~100℃

	温度波动度
	±0.05℃

	电源/电压
	220V±10%/50hz+2%

	额定功率（Kw）
	0.8

	循环泵流量
	4L/min

	工作室尺寸（Cm）
	25×20×15

	工作槽开口（Cm）
	18×14×15

	外形尺寸（Cm）
	31.5×37×67

	

	


	

	




产品页面 https://www.bmxwj.cn/abeizhesheyi/DC-0506.html
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