LED灯照明阿贝折射仪BM-2WAJ-D（单目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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LED灯照明阿贝折射仪BM-2WAJ-（单目）
一、用途
	BM-2WAJ-D阿贝折射仪配备LED灯照明，亮度可调。是能测定透明、半透明液体或固体的折射率nD和平均色散nF—nC的仪器(其中以测透明液体为主)，如仪器上接恒温器，则可测定温度为0℃～70℃内的折射率nD 。折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散大小等。本仪器能测出蔗糖溶液内含糖量浓度的百分数(0～95％，相当于折射率为1．333～1．531)。故此仪器使用范围甚广，是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业，和地质勘察等有关工厂、学校及有关研究单位不可缺少的常用设备之一。
	




二、技术规格
	折射率(nD)测量范围
	1.3000～1.7000

	折射率(nD)测量精度
	±0.0002

	折射率(nD)＊小分度值
	0.0005

	糖量浓度（％）＊小分度值
	0.25

	糖量浓度测量范围（％）
	0-95%

	照明光源
	18颗LED灯（功率：8W），USB充电

	亮度调节
	触摸式，三级调光

	照明灯管
	直径6.5mm长230mm，内金属外塑套软管

	照明灯
	长10.8mm宽4.8mm椭圆形灯架双排LED灯寿命3万小时

	储存温度
	-20℃~+60℃

	金属防腐蚀漆
	




三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	专用温度计（带保护套）
	套
	1

	3
	标准试样
	块
	1

	4
	溴代荼
	瓶
	1

	5
	LED光源
	个
	1

	6
	螺丝刀
	把
	1

	7
	产品使用说明书
	份
	1

	8
	产品合格证明
	份
	1

	9
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/abeizhesheyi/BM-2WAJ-D.html
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