体视显微镜XTL-BM-9T（三目、变倍、6.5X-65X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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体视显微镜XTL-BM-9T（三目、变倍、6.5X-65X）
一、用途
	XTL-BM-9T（6.5-65X）连续变倍体视显微镜，具有优质的光学系统和可靠耐用的操作机构。本仪器工作距离长，上下照明选用LED灯，清晰范围大，视野均匀，可广泛应用于医疗、卫生、农林、纺织、地质、电子、精密机械、微雕等行业和部门，尤其适合于LED，PCB产品的检验，冲压电镀件的检验，以及电子元件的检验。
	




二、特点
1、光学系统优越，成像清晰，分辨率高，立体感强。
2、光学系统中左右光路分开，棱镜使物像成正像，与物体方位互相一致，犹如双眼直接观察物体一样，具有切实之感。
3、出射光轴倾斜角度为45° 便于操作观察， 同时目镜头可绕工作台作360°旋转这对解剖及操作者极为有利。
4、双目镜筒瞳孔距调节范围大（55mm—75mm），适宜不同瞳距者，调节方便。
5、可外加0.5X 附加物镜来改变倍率，工作距离可达到177mm。
三、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	工作距离110mm

	
	总放大倍率
	物视场范围

	10X/22
	6.5X
	33.8

	
	65X
	3.4



1、变倍范围1：10
2、物镜变倍：0.65X-6.5X
3、双目瞳距调节范围：55mm-75mm
4、上下LED灯双色照明(黄白光可调)，上下灯开关独立控制，亮度连续可调
5、直径95mm工作台，超薄款
6、仪器底座尺寸：274×207x38mm
四、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	高眼点平场目镜：WF10×/Φ22mm
	只
	2

	4
	Φ95黑白板
	块
	1

	5
	Φ95玻璃板
	块
	1

	6
	4mm内六角扳手
	把
	1

	7
	双色LED光源
	只
	1(已装入仪器中)

	8
	防尘罩
	只
	1

	9
	眼罩
	只
	2

	10
	电源线
	根
	1

	11
	产品使用说明书
	份
	1

	12
	产品合格证明
	份
	1

	13
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-9T-6p5-65.html
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