数码连续变倍体视显微镜XTZ-1D（单筒、7-45X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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数码连续变倍体视显微镜XTZ-1D（单筒、7-45X）
一、用途
	XTZ-1D连续变倍体视显微镜通过CCD摄像机将显微图像信号传送显示器或电脑上进行观察、录像、测量等。可以大大提高显微观测的灵活性、是工业领域自动化监控和检测的重要仪器。广泛用于医疗、电子、精密机械行业和教学、科研单位。
	




二、规格
变倍比： 1：6.5
变倍放大率：0.7-4.5×
工作距离： 100 mm
底座尺寸：380X250X20mm
立柱高度：240mm
光源：LED 环形灯
成像系统：1/2.3"CCD相机，可分开或同时连接电脑与显示器，带几何测量、录像等功能
三、选购
1、显示器
2、电脑
产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTZ-1D.html
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