偏光显微镜BM-62XC（三目、透反射）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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偏光显微镜BM-62XC（三目、透反射）
一、用途
	BM-62XC透反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户进行单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验，也可进行液态高分子材料，生物聚合物及液晶材料的晶相观察，是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式三目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。

	




二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ22mm

	分划目镜
	10X
	Φ22mm



2、物镜：
	类别
	放大倍数
	数值孔径（NA）
	盖玻片厚度

	无限远平场消色差无应力物镜
	5X
	0.12
	-

	
	10X
	0.25
	-

	
	40X
	0.65
	0.17mm

	
	60X
	0.70
	0.17mm



3、物镜和目镜配合倍率表：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	5X
	10X
	1X
	50X

	10X
	
	
	100X

	40X
	
	
	400X

	60X
	
	
	600X



4、观察筒：三目观察镜筒
5、机械筒长：无限远系统(∞)
6、瞳距：55-75mm
7、转换器：四孔转换器
8、旋转圆工作台：直径Ф150mm，移动范围：360°等分刻度，游标精度6′，中心可调

9、调焦范围：23mm，同轴共轨式粗微动调焦，微动格值0.002mm

10、聚光镜：带起偏器可360°旋转，N．A=1.25阿贝聚光镜带可变光栏
11、中心装置：插入式检偏器可360˚旋转，带刻度和微动游标；推入式勃氏镜，λ 、λ/4与石英锲补偿器
12、光源：6V30W卤素灯，亮度可调

三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	目镜：10×/Φ22mm
	只
	2

	4
	10×分划目镜
	只
	1

	5
	无限远无应力平场消色差物镜：5×/0.12（∞/ - ）、10×/0.25（∞/ - ）、40×/0.65（∞/0.17）、60×/0.70（∞/0.17）
	只
	各1

	6
	1λ、1/4λ、石英楔补偿器
	件
	各1

	7
	0.01mm测微尺（C1型）
	片
	1

	8
	检偏器
	只
	1

	9
	起偏器
	只
	1

	10
	载物台
	只
	1

	11
	勃式镜
	只
	1

	12
	阿贝聚光镜
	只
	1

	13
	照明系统（6V30W卤素灯）
	套
	1

	14
	专用工具
	套
	1

	15
	电源线
	条
	1

	16
	备用灯泡保险丝 （6V30W）
	只
	各1

	17
	防尘罩
	只
	1

	18
	产品使用说明书
	份
	1

	19
	产品合格证明
	份
	1

	20
	产品保修卡
	份
	1
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产品页面 https://www.bmxwj.cn/pianguangxianweijing/BM-62XC.html
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