偏光显微镜BM-57XE（三目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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偏光显微镜BM-57XE（三目）
一、用途
BM-57XE三目偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器。它在医学上有广泛的用途，如观察齿、骨、头发、及活细胞等的结晶内含物、神经纤维、动物肌肉、植物纤维等的结构细节，分析变性过程。也可以观察无机化学中各种盐类的结晶状况在自然光看不到的精细结构。本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式三目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍率
	目视场直径

	平场目镜
	10X
	18mm



2、物镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	数 值 孔 (NA)

	物镜
	4X
	0.10

	
	10X
	0.25

	
	40X
	0.65

	
	100X（油）
	1.25



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40-1000X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台：旋转式载物台：Φ120mm 移动范围360°
6、瞳距：55-75 mm
7、偏光装置：推拉式检偏器，可360˚旋转起偏器
8、调焦范围：粗微动同轴调焦,，微动格值：0.002mm，带锁紧和限位装置
9、聚光镜：N.A.1.25摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏
10、滤色片：蓝
11、光源：6V/20W卤素灯，亮度可调
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	目镜: 10X目镜
	只
	2

	4
	消色差物镜: 4X、10X、40X、100X油
	只
	各1

	5
	简易偏光装置（起偏镜、验偏镜）
	只
	各1

	6
	滤色片（蓝）
	片
	1

	7
	香柏油

	瓶

	1

	8
	灯泡（6V/20W）、保险丝（1A）
	只
	各1(备用)

	9
	防尘罩
	只
	1

	10
	产品使用说明书
	份
	1

	11
	产品合格证明
	份
	1

	12
	产品保修卡
	份
	1




产品页面 https://www.bmxwj.cn/pianguangxianweijing/BM-57XE.html
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