UIS相衬生物显微镜 BM-20APHD（电脑）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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UIS相衬生物显微镜 BM-20APHD（电脑）
一、用途
	BM-20APHD 电脑UIS相衬显微镜采用UIS无限远光学技术，扩展性强可配备垂直照明装置、荧光装置等辅助设备。广泛用于组织学、生物学、细菌学、病理学、药物化学等研究领域及大专院校的教学工作和医学界的临床分析与实验等。本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式三目镜筒，30°倾斜，可360度自由转动。

	




二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ22mm

	
	16X
	Φ15mm



2、生物物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	无限远平场
消色差物镜
	4X
	0.10
	20.00mm

	
	10X
	0.25
	13.50mm

	
	40X
	0.65
	0.68mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.20mm



3、相衬物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	无限远
平场物镜
	4X
	0.1
	20.00mm

	
	10X
	0.25
	13.50mm

	
	40X
	0.65
	0.68mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.20mm



4、机械筒长： 无限远系统(∞)
5、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、载物台尺寸：双层移动平台155×145mm，移动范围 80×50mm 
7、瞳距：55-75 mm 
8、调焦装置：30mm粗微动同轴调焦带限位,粗动调焦张力锁紧装置 微调格值0.002mm
9、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏 、相衬聚光镜带可变光栏
10、滤色片：蓝、黄、绿
11、光源：12V/30W卤素灯,柯勒照明,亮度可调
12、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、选购
1、数字CMOS摄像机，300万/1000万像素
2、数码摄像机系统：便携式数码摄像机、数码图像适配镜（摄像型）、转接环
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10X/Φ22㎜、16X/Φ15㎜
	只
	各2

	4
	无限远平场消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	BM-XC相衬装置
	

	


	

	a、相衬聚光镜转盘
	只
	1

	

	b、无限远平场物镜：4X
	只
	1

	

	c、无限远相衬物镜：10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	

	d、相衬环对中目镜
	只
	1

	

	e、滤色片（绿）
	片
	1

	

	f、相衬装置铝合金箱
	只
	1

	

	g、说明书
	份
	1

	7
	滤色片（黄、兰、绿）
	片
	各1

	8
	香柏油
	瓶
	1

	9
	灯泡（6V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	10
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	11
	螺丝刀
	把
	1

	12
	2.5mm六角扳手
	把
	2

	13
	数字CMOS摄像机
	只
	1

	14
	适配镜（MCL-Z）
	只
	1

	15
	产品使用说明书
	份
	1

	16
	产品合格证明
	份
	1

	17
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/xiangchenxianweijing/BM-20APHD.html
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