电脑生物显微镜BM-S18FD
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
[image: ]
电脑生物显微镜BM-S18FD（三目UIS、数显）
一、用途
BM-S18FD电脑UIS生物显微镜（数显）采用无限远光学技术，平场无限远复消色差平场物镜，扩展性强可配备
干、湿暗场聚光镜、荧光、相衬、偏光装置等辅助设备，广泛用于组织学、生物学、细菌学、病理学、药物化学等
研究领域及大专院校的教学工作和医学界的临床分析与实验等。
本仪器采用光源，照明可连续调节亮度，三目铰链式观察筒，30°倾斜，可360度自由转动。
采用物镜编码转换器，能够记忆在使用每个物镜时的照明亮度，当不同物镜转换时，
自动对光强进行调节。
显微镜前端的显示屏能够显示：物镜倍率、光照强度、待机状态等。
二、技术规格
1、目镜
	类别
	放大倍数
	视场直径

	宽视野平场目镜
	10X
	Φ22mm



2、物镜
	类别
	放大倍数
	数值孔径
	工作距离

	无限远平场复消色差物镜
	4X
	0.13
	12mm

	
	10X
	0.30
	10.7mm

	
	20X
	0.50
	2.5mm

	
	40X(S)
	0.75
	1.1mm

	
	100X（S）Oil
	1.3
	0.25mm



3、机械筒长： 无限远系统(∞)
4、放大倍数：40X-1000X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、物镜转换器：五孔转换器
7、载物台尺寸：双层移动平台180x160mm，移动范围 75×50mm 
8、瞳距：50-75 mm
9、调焦装置：粗微动同轴调焦带限位,粗动调焦张力锁紧装置，微调格值0.002mm
10、聚光镜：N.A.1.25 摇摆式阿贝聚光镜带可变光阑和滤色片
12、光源： 12V/50W卤素灯，AC85V-230V，柯勒照明，亮度连续调
13、前端显示屏：显微镜前端显示屏
11、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)适配镜
(3)电脑自购
三、选购
1、可升级1200万/2000万像素
四、仪器成套性

	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10×/Φ22㎜
	对
	1

	4
	无限远平场复消色差物镜：4X、10X、20X、40X100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	滤色片
	组
	1

	7
	香柏油
	瓶
	1

	8
	灯泡（12V50W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	9
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	10
	数字CMOS摄像机
	只
	1

	11
	适配镜
	只
	1

	12
	产品使用说明书
	份
	1

	13
	产品合格证明
	份
	1

	14
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-S18FD.html
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