BM-107JX精密测量显微镜
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-107JE型测量显微镜是一种小型二维数显测量的计量仪器，仪器主要采用透、反射照明方式，通过观察和数显系统对精密件的几何量（长度、角度）进行观察、分析、测量。特别适用于大规模集成电路线宽、小型零件（如钟表零件）及其他精密件几何参数的测量。 仪器可以连接CCD进行影像测量。仪器体积小、重量轻、可广泛应用于计量室、生产作业线以及科学研究部门。
 
二、技术规格
	光学系统
	无限远正像光学系统

	观察方式
	目镜筒
	1、30°铰链式三目头（48mm-75mm）
2、0.3XCCD适配镜

	
	光学方式
	透射、反射

	物镜参数
	倍率
	5X
	10X
	20X
	50X

	
	视场直径（mm）
	34
	17
	8.5
	3.5

	
	工作距离（mm）
	14.47
	16.01
	10.5
	5.1

	目镜参数
	WF10X/Φ22mm

	
	WF10X/Φ20mm带0.1mm十字分划板

	测量范围
	工作台测量范围：50×50mm

	
	圆工作台角度测量范围：0°～360°

	分度值
	X,Y方向分度值：0.001mm

	
	圆工作台游标分度值：5′

	测量精度
	仪器示值误差±（4+L/25）μm， L－被测件长度mm

	调焦装置
	粗微动同轴调焦行程：150mm，微m动格值：0.002mm

	照明装置
	反射照明：柯勒照明， LED（3W）, AC100V-240V透射照明：LED（3W）, AC100V-240V

	仪器主要尺寸
	工作台：200×200mm，测量工作台直径120mm ，
玻璃工作台直径75mm

	选购件
	无限远长工作距离物镜：80X（WD=2.76mm）、100X（WD=3.1mm）

	
	2、日本三丰Mitutoyo 数显测微手轮 分辨率0.001mm 公英制转换

	
	3、Z向辅助测量装置

	
	4、二维测量软件
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