荧光显微镜BM-19AYC（电脑、落射）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-19AYC 电脑荧光显微镜，铰链式三目镜筒30°倾斜，可360度自由转动。采用一般荧光染色和免疫荧光法。荧光染色法可以显示细胞内的各种成份，特别是对细胞内的两种核酸（DNA和RNA）及酸性粘多糖有较强的特异性，所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法。免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来的一种方法，它具有免疫的特异性和荧光方法的敏感性，应用于医学、病理学的研究，以及自身免疫病诊断等，得到广泛的应用。
 
二、技术规格
1、目镜：
	类别
	放大倍数
	目视场直径(mm)

	超宽视场平场目镜
	10X
	Φ22

	宽视场平场目镜
	16X（选购）
	Φ18



2、物镜：
	类别
	放大倍数
	数值孔径(NA)
	系统
	工作距离(mm)

	无限远荧光平场消色差物镜
	4X
	0.10
	干
	37.5

	
	10X
	0.25
	
	7.31

	
	40X
	0.65
	
	0.63

	
	100X
	1.25
	油
	0.18



3、放大倍数：
	物镜
	目镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	40X
	
	
	400X

	100X
	
	
	1000X



4、机械筒长：无限远系统(∞)
5、镜筒透镜：焦距f=200mm
6、调焦装置：30 mm粗微动同轴调焦带调焦限位、粗动调焦张力锁紧装置
7、微调格值：0.002mm
8、载物台：180×150mm，移动范围：75×50mm，游标格值0.1mm
9、激发组：G、B、V、U波段
10、光源：落射照明 220V(110V)/100W汞灯、电源箱，透射照明：卤素灯12V/30W。柯勒照明，亮度可调。
11、计算机成像系统：CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口，（电脑自购）
三、选购
1、专用荧光数字CCD（带驱动盘）
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10×/Φ22
	只
	2

	4
	无限远荧光平场消色差物镜：4×、10×、40×、100×（油）
	只
	各1

	5
	落射荧光照明器（U、V、B、G激发）
	套
	1

	6
	汞灯灯箱
	只
	1

	7
	汞灯电源控制箱
	只
	1

	8
	遮光板
	块
	1

	9
	滤色片（黄、兰、绿、）
	片
	各1

	10
	香柏油
	瓶
	1

	11
	100W超高压球形汞灯
	只
	1

	12
	灯泡（12V/30W）、保险丝1A
	只
	各1

	13
	电源线
	根
	2

	14
	CCD视频摄像头
	只
	1

	15
	适配镜（MCL-Z)
	只
	1

	16
	外置式视频图像采集卡（BM-A/D视频转换器）
	只
	1

	17
	产品使用说明书
	份
	1

	18
	产品合格证明
	份
	1

	19
	产品保修卡
	份
	1

	20
	专用荧光数字CCD（带驱动盘)（选购）
	套
	1
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