阿贝折射仪WYA-2S（数显）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
WYA-2S数字阿贝折射仪,广泛使用于石油、化学、制药、制糖、食品工业等以及有关高等院校和科研机构测定透明、半透明液体或固体的折射率nD，还可按糖品统一分析G际委员会（ICUMSA）1974年公布的蔗糖溶液折射率nD和该蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）的转换公式直接显示被测蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）的数值，并能自动校正温度对蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）值得影响。仪器还可显示样品的温度。
 
二、技术规格
	1
	测量范围（折射率nD）
	1.3000～1.7000

	2
	测量准确度平均值（折射率nD）
	±0.0002

	3
	蔗糖质量分数（锤度Brix）
	显示范围：0%～95%

	4
	温度显示范围
	0℃～50℃

	5
	电源
	220V～240V 50HZ±1HZ

	6
	输入功率或电源
	30W

	7
	使用温度范围
	室温～35℃

	8
	灯泡规格
	6.5V，0.3A

	9
	保险丝规格
	F/A250V 1A

	10
	防护等级
	IP20



三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数字阿贝折射仪（主机）
	台
	1
	

	2
	标准试样
	块
	1
	

	3
	溴代荼
	瓶
	1
	

	4
	螺丝刀
	支
	1
	

	5
	灯泡（6.5V 0.3A）
	只
	1
	

	6
	仪器塑料套
	只
	1
	

	7
	RS232电缆线
	根
	1
	

	8
	电源线
	根
	1
	

	9
	保险丝（1A）
	只
	3
	备用

	10
	光盘
	张
	1
	

	11
	产品使用说明书
	份
	1
	1

	12
	产品合格证明
	份
	1
	1

	13
	产品保修卡
	份
	1
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/abeizhesheyi/WYA-2S.html
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