倒置生物显微镜BM-37XBS（数码）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-37XBS 数码倒置生物显微镜具有在培养瓶或培养皿内进行显微观察的特 点，仪器配有长工作距离物镜和长工作距离的平场消色差聚光镜、 广角目镜，同时配有相衬装置，可以观察不经染色的透明活体，特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用。
本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，45°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	焦距（mm）
	视场直径（mm）

	广角目镜
	10X
	25
	Φ18

	平场目镜
	16X
	15.6
	Φ11



2、物镜：
	物镜类型
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离（mm）
	培养皿壁厚(mm)

	长工作距离平场消色差物镜
	4X
	0.10
	25
	---

	
	40X
	0.25
	3.3
	1.5

	长工作距离平场相衬物镜
	10X
	0.65
	8.1
	---

	
	20X
	0.35
	4.8
	1.5



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40X-640X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：方形载物台，大小：190mm×170 mm，玻璃载物片：ø110mm ，移动范围：120mm×80 mm
6、瞳距：50-75mm
7、调焦装置：粗、微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构，微动格值：0.002mm
8、聚光镜：长工作距离聚光镜带可变光栏，工作距离：55mm
9、照明系统：12V20W卤素灯，亮度可调
10、电源电压：AC 85V-230V(50/60HZ)
11、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	平场目镜：10X/Ø18㎜、16X/Ø11㎜
	只
	2

	3
	平场消色差物镜：4X/0.10
	只
	1

	4
	长工作距离平场消色差物镜：40X/0.65
	只
	1

	5
	长工作距离平场消色差相衬物镜：10X/0.25、20X/0.35
	只
	各1

	6
	移动尺
	把
	1

	7
	工作台托板（玻璃园板）
	块
	1

	8
	工作台托板（方形大、小）
	块
	各1

	9
	相衬环板
	块
	1

	10
	对中目镜
	只
	1

	11
	滤色片（黄、兰、绿）
	片
	各1

	12
	光源聚光器
	套
	1

	13
	灯泡（12V/20W）、保险丝（1A）
	只
	各1

	14
	电源线
	根
	1

	15
	数码相机
	架
	1

	16
	90度数码适配镜（MCL-S90)
	只
	1

	17
	转接器
	套
	1

	18
	产品使用说明书
	份
	1

	19
	产品合格证明
	份
	1

	20
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-37XBS.html
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