阿贝折射仪BM-2W（双目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-2W阿贝折射仪是能测定透明、半透明液体或固体的折射率nD和平均色散nF—nC的仪器(其中以测透明液体为主)，如仪器上接恒温器，则可测定温度为0℃～70℃内的折射率nD 。
折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散大小等。本仪器能测出蔗糖溶液内含糖量浓度的百分数(0～95％，相当于折射率为1．333～1．531)。故此仪器使用范围甚广，是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业，和地质勘察等有关工厂、学校及有关研究单位不可缺少的常用设备之一。
 
二、技术规格
	折射率(nD)测量范围
	1.3000～1.7000

	折射率(nD)测量精度
	±0.0003

	折射率(nD)zui小分度值
	0.001

	糖量浓度（％）zui小分度值
	0.5

	糖量浓度测量范围（％）
	0-95%

	望远镜放大倍数
	2X

	读数镜放大倍数
	22X
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三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	主 机
	台
	1

	2
	专用温度计（带保护套）
	套
	1

	3
	标准试样
	块
	1

	4
	溴代荼
	瓶
	1

	5
	螺丝刀
	把
	1

	6
	橡皮管（双目2W型专用）
	根
	1

	6
	产品使用说明书
	份
	1

	7
	产品合格证
	份
	1

	8
	产品保修卡
	份
	1
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