明、暗视野显微镜BM-14DF（三目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
[image: ]
一、用途
暗视野又称暗场照明。它的特点和明视野不同，不直接观察到照明的光线，而观察到的是被检物体反射或衍射的光线。因此，视场成为黑暗的背景，而被检物体则呈现明亮的像。暗视野观察所需要的特殊附件是暗视野聚光镜。它的特点是不让光束由下至上的通过被检物体，而是将光线改变途径，使其斜射向被检物体，使照明光线不直接进入物镜，利用被检物体表面反射或衍射的光形成明亮图像。
暗场法观察的显微镜适用于在普通显微镜下看不见的微小活体，不染色生物体样品标本，观察其形状和轮廓。广泛适用于科研、教学、医疗、防疫和农牧等行业。
BM-14DF 明、暗视野显微镜采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径(NA)
	工作距离(mm)

	物镜
	4X
	0.10
	37.5

	
	10X
	0.25
	7.31

	
	40X
	0.65
	0.63

	
	100X（油）
	1.25
	0.18



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×筒系数倍率×镜倍率）
5、载物台尺寸：移动平台125×120mm 移动范围：70×30mm，游标：0.1mm
6、瞳距：55-75 mm
7、调焦装置：15 mm粗微动调焦同轴机构 微调格值0.002mm
8、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏、暗场聚光镜带可变光栏
9、滤色片：蓝、黄、绿
10、光源：卤素灯6V20W，AC85V-230V 亮度可调。
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10×/Φ18㎜、16×/Φ11㎜
	只
	各2

	4
	消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	BM-FD暗视场装置
	只
	1

	7
	滤色片（黄、蓝、绿）
	片
	各1

	8
	香柏油
	瓶
	1

	9
	灯泡（6V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	10
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	11
	产品使用说明书
	份
	1

	12
	产品合格证明
	份
	1

	13
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-14DF.html
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