生物显微镜XSP-BM-20AC（电脑、UIS）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-BM-20AC 电脑UIS生物显微镜采用UIS无限远光学技术，扩展性强可配备垂直照明装置、荧光装置等辅助设备。广泛用于组织学、生物学、细菌学、病理学、药物化学等研究*域及大专院校的教学工作和医学界的临床分析与实验等。
本仪器采用电光源，亮度可连续调节，铰链式镜筒，30°倾斜，可360度自由转动。
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ22mm

	
	16X
	Φ15mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	无限远平场消色差物镜
	4X
	0.10
	20.00mm

	
	10X
	0.25
	13.50mm

	
	40X
	0.65
	0.68mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.20mm



3、机械筒长：无限远系统(∞)
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、载物台尺寸：双层移动平台155×145mm 移动范围：80×50mm
6、瞳距：55-75 mm
7、调焦装置：30 mm粗微动同轴调焦机构带限位、粗动调焦张力调节装置，微调格值：0.002mm
8、聚光镜： N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏
9、滤色片：蓝、黄、绿
10、光源：6V/20W卤素灯,柯勒照明,亮度可调
11、计算机成像系统：CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口，(电脑自购）
三、仪器成套性：
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10×/Φ22㎜、16×/Φ15㎜
	只
	各2

	4
	无限远平场消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1

	6
	滤色片（黄、蓝、绿）
	片
	各1

	7
	香柏油
	瓶
	1

	8
	灯泡（6V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	9
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	10
	CCD视频摄像头
	只
	1

	11
	适配镜（MCL-Z)
	只
	1

	12
	外置式视频图像采集卡（BM-A/D视频转换器）
	块
	1

	13
	产品使用说明书
	份
	1

	14
	产品合格证明
	份
	1

	15
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/XSP-BM-20AC.html
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