生物显微镜XSP-BM-1CAC（电脑、Y目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-BM-1CAC 电脑生物显微镜是应用了光学显微镜的放大技术，对采集的细微样品制成的标本进行放大后观察，可广泛应用于医院作病理检验，常规化验和教学研究。
本仪器采用电光源，亮度可连续调节，镜筒45°倾斜，目镜筒可360度自由转动。
 
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径

	平场目镜
	10X
	Φ18mm

	
	16X
	Φ11mm



2、物镜：
	类 别
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离

	物镜
	4X
	0.10
	37.5mm

	
	10X
	0.25
	7.31mm

	
	40X
	0.65
	0.63mm

	
	100X（油）
	1.25
	0.18mm



3、机械筒长：160mm
4、放大倍数：40X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
5、聚光镜N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏
6、滤色片：蓝、黄、绿
7、载物台尺寸：移动平台125×110mm 移动范围：60×30mm，游标：0.1mm
8、调焦机构 ：12mm粗微动同轴调焦机构 微调格值0.002mm
9、光源：白炽灯220V/20W ，亮度可调
10、计算机成像系统：CCD摄像头、C接口、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口，(电脑自购)
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	显微镜主体
	台
	1

	2
	Y型镜筒
	只
	1

	3
	平场目镜：10X/Φ18mm、16X/Φ11mm)
	只
	各1

	4
	消色差物镜：4X、10X、40X、100X(油）
	只
	各1

	5
	滤色片（黄、蓝、绿）
	片
	各1

	6
	香柏油
	瓶
	1

	7
	灯泡（220V20W)、保险丝（1A）
	只
	各1（备用）

	8
	电源线（或者连接在显微镜主体上）
	根
	1

	9
	CCD视频摄像头
	只
	1

	10
	C接口
	只
	1

	11
	外置式视频图像采集卡（BM-A/D视频转换器）
	块
	1

	12
	产品使用说明书
	份
	1

	13
	产品合格证明
	份
	1

	14
	产品保修卡
	份
	1
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