金相显微镜BM-53XC（三目、正置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-53XC正置金相显微镜采用了反射和透射两种照明形式，并配有偏光装置。在反射光照明下可进行明场和偏光观察，又可在透射光照明下作明场观察。
本仪器造型新颖、性能良好、使用方便可靠，可供工厂、高等院校、科研机构及电子工业部门作金相、矿相、晶体、微电子等方面的试验与分析研究之用。该仪器另可选购本公司提供的金相图像分析软件在计算机上进行测量分析及评级
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放大倍数
	视场直径(mm)

	平场目镜
	10X
	Φ18

	
	12.5X
	Φ11



2、物镜：
	类 别
	放大倍数
	数值孔径N.A（mm）
	工作距离（mm）

	195平场金相物镜
	4X
	0.10
	25.0

	
	10X
	0.25
	11.0

	
	20X
	0.40
	9.0

	
	40X
	0.60
	3.8



3、显微镜的总放大倍率：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X



	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	12.5X
	1X
	50X

	10X
	
	
	125X

	20X
	
	
	250X

	40X
	
	
	500X




4、三目筒： 铰链式镜筒，30°倾斜，可360°旋转
5、机械筒长：160mm
6、瞳距：55-75mm
7、载物台：平台尺寸：140mm×140mm；移动范围：75mm×50mm
8、滤色片：插板式滤色片（ 绿、蓝、黄）
9、调焦装置：粗微动同轴调焦带限位、粗动调焦张力锁紧装置；微动格值：0.002 mm
10、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片
11、偏光装置：检偏镜可360°转动，起偏镜、检偏镜均可移出光路
12、光源： 落射照明，卤素灯 6V/20W AC85V-230V，亮度可调；透射照明，卤素灯 6V/20W AC85V-230V，亮度可调
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	

	2
	三目镜筒
	只
	1
	

	3
	平场目镜：WF10×、WF12.5×
	只
	各2
	

	4
	长工作距离平场物镜：4×、10×、20×、40×
	只
	各1
	

	5
	三目镜直筒管（配三目镜筒）
	只
	1
	

	6
	滤色片：黄、兰、绿
	片
	各1
	

	7
	灯泡（6V20W）、保险丝（1A）
	只
	各1
	备用

	8
	起片镜
	片
	1
	

	9
	验片镜
	片
	1
	

	10
	滤色片插片：黄、兰、绿
	片
	各1
	

	11
	电源线
	根
	1
	

	12
	产品使用说明书
	份
	1
	1

	13
	产品合格证明
	份
	1
	1

	14
	产品保修卡
	份
	1
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-53XC.html
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