生物显微镜XSD-SM系列(学生用)
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSD-SM1型/XSD-SM3L型/XSD-SM4型生物显微镜（学生用），可作中小学及中级卫生院校教学用,透射光下观察各类生物标本片,如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、翼、脚、卵及人体三大常规化验等。
二、特点
1、XSD-SM1型/XSD-SM3L型/XSD-SM3LS，采用LED灯泡，使用寿命长，直源电源，对中小学生安全无后顾之忧。
2、调焦机构有减速器，比普通齿轮齿条传动慢，使调焦容易掌握。调焦机构使用久后，不会因磨损而产生下滑现象。
3、镜筒采用斜筒形式，比直筒观察舒适,仪器造型美观，适合现代化。
二、技术规格
	类 别
	XSD-SM1型
	XSD-SM3L型
	XSD-SM4型

	目镜
	10X
	16X
	&mdash;

	物镜
	10X
	4X、10X、40X
	4X、10X、40X

	总放大倍率
	100X
	64X、160X、640X
	&mdash;

	光栏转拨
	&mdash;
	6孔
	&mdash;

	载物台尺寸
	70&acute;65mm
	90&acute;90mm
	95&acute;95mm

	调焦范围
	&mdash;
	&mdash;
	20mm

	光源
	LED照明（带反光镜），二节五号电池
	LED照明，三节五号电池
	LED照明，三节五号充电电池



三、XSD-SM4型显示屏观察头的技术规格
1、显示器规格：5.6寸，4：3TFT彩色显示器
2、放大倍率：15X（等同目镜倍率）
3、显示器分辨率：640&acute;480
4、芯片分辨率：1600&acute;1200
5、芯片尺寸：1/3英寸
6、支持模式：（1）电脑图像输出（2）电视图像输出
7、储存模式：SD卡储存
8、拍照分辨率：2048&acute;1536、1600&acute;1200、1280&acute;960、640&acute;480
9、录像分辨率：640&acute;480
10、语言：英语
11、白平衡：自动
12、曝光模式：自动
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	XSD-SM1型
	XSD-SM3L型
	XSD-SM4型
	单位
	数量

	1
	生物显微镜
	主体
	主体
	主体
	只
	1

	2
	目镜
	10X
	16X
	-
	只
	1

	3
	物镜
	10X
	4X、10X、40X
	4X、10X、40X
	只
	各1

	4
	光源
	LED照明（带反光镜）
	LED照明
	LED照明
	只
	1

	5
	电池
	二号
	五号
	五号
	节
	XSD-SM1二节/XSD-SM3L三节/XSD-SM4三节充电电池

	6
	显示屏
	-
	-
	显示屏
	只
	1

	7
	USB连接电脑线
	-
	-
	USB连接电脑线
	只
	1

	8
	光盘
	-
	-
	光盘
	张
	1

	9
	显示屏充电器
	-
	-
	100-240V，DC:1A
	只
	1

	10
	显微镜充电器
	-
	-
	230V,DC:5V300MA
	只
	1

	11
	产品使用说明书、产品合格证明、产品保修卡
	份
	各1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/XSD-SM.html
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