金相显微镜BM-53XBS（数码、正置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-53XBS 数码UIS正置金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织，是金属学研究金相的重要仪器，铸造、冶炼、热处理的质量研究，原材料的检验或材料处理后的分析等均可使用本仪器，是科研教学、工厂等理想仪器。
该仪器另可选购本公司提供的金相图像分析软件在计算机上进行测量分析及评级
二、技术规格
1、目镜：
	类 别
	放 大 倍 数
	目视场直径（mm）

	超宽视场平场目镜
	10X
	Φ22

	目镜(带0.1mm十字分划板）
	10X
	Φ20（选配）



2、物镜：
	类 别
	放大倍数
	数值孔径N.A(mm)
	系 统
	工作距离（mm）

	无限远
平场金相物镜
	4X
	0.10
	干
	29.4

	
	10X
	0.25
	
	16.0

	
	20X
	0.40
	
	10.6

	
	40X
	0.60
	
	5.4



3、显微镜的总放大倍率：
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	4X
	10X
	1X
	40X

	10X
	
	
	100X

	20X
	
	
	200X

	40X
	
	
	400X



4、三目筒： 铰链式镜筒，30°倾斜，可360°旋转
5、机械筒长：∞无限远系统
6、镜筒透镜：焦距f=200mm
7、瞳距：55-75mm
8、调焦机构：粗微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构；微动格值：0.002 mm
9、载物台：平台尺寸：180mm×150mm ； 移动范围：75mm×50mm
10、滤色片：插板式滤色片（绿、蓝、中性）
11、偏光装置：检偏镜可360度转动，起偏镜、检偏镜均可移出光路
12、光源：透射照明：12V30W 亮度可调。落射照明：柯勒照明，带孔径光栏和视场光栏
13、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	

	2
	三目镜筒
	只
	1
	

	3
	超宽视场平场目镜：WF10×/Φ22
	只
	2
	

	4
	长距平场无限远金相物镜：4×、10×、20×、40×
	只
	各1
	

	5
	三目观察筒（配三目镜筒）
	只
	1
	

	6
	落射照明器
	套
	1
	

	7
	照明灯箱
	只
	1
	

	8
	灯箱电源线
	根
	1
	

	9
	检偏器（已装在落射照明器上）
	片
	1
	

	10
	滤色片插片：绿、蓝、中性
	片
	各1
	

	11
	透射光滤色片：绿、黄、蓝
	片
	各1
	

	12
	灯泡（12V30W）、保险丝（1A）
	只
	2
	落射、透射各1

	13
	电源线
	根
	1
	

	14
	数码相机
	架
	1
	

	15
	90度数码适配镜（MCL-S90)
	只
	1
	

	16
	转接器
	套
	1
	

	17
	产品使用说明书
	份
	1
	1

	18
	产品合格证明
	份
	1
	1

	19
	产品保修卡
	份
	1
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-53XBS.html
image1.jpg




