金相显微镜BM-4XBII（双目、倒置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
BM-4XBⅡ 双目金相显微镜是用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构，可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定，原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
二、技术规格
1、目镜
	类 别
	放大倍数
	视场直径(mm)

	平场目镜
	10X
	18

	
	12.5X
	15



2、物镜：
	类 别
	放大 倍数
	数值孔径 N.A(mm)
	系统
	焦距(mm)
	工作距离(mm)

	消色差物镜
	10X
	0.25
	干
	17.13
	7.316

	平场消色差金相物镜
	40X
	0.65
	
	4.45
	0.66

	消色差物镜
	100X（油）
	1.25
	油
	2.906
	0.198



3、显微镜的总放大倍率
	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	10X
	10X
	1X
	100X

	40X
	
	
	400X

	100X（油）
	
	
	1000X



	物 镜
	目 镜
	镜筒系数
	总放大倍数

	10X
	12.5X
	1X
	125X

	40X
	
	
	500X

	100X（油）
	
	
	1250X



4、机械筒长：160mm
5、微动调焦：调节范围：30mm，刻度格值：0.002mm
6、载物台尺寸：170×135mm
7、移动范围：纵向55mm，横向75mm
8、载物片孔径： Ф10mm，Ф20mm
9、照明灯泡：卤素灯 6V20W，亮度可调
10、变压器： 220V/6V输出电压连续可调
三、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量
	备 注

	1
	金相显微镜主体(双目镜筒)
	台
	1
	

	2
	双目镜筒
	只
	1
	

	3
	目镜：10×、12.5×
	只
	各2
	

	4
	消色差物镜：10×、100×油
	只
	各1
	

	5
	平场消色差金相物镜40×
	只
	1
	

	6
	杉木油
	瓶
	1
	

	7
	卤素灯泡（6V/20W）、保险丝
	只
	各1
	备用

	8
	滤色片（兰、绿、黄、磨砂玻璃）
	片
	各1
	

	9
	载物片（Φ10、Φ20）
	件
	各1
	

	10
	载物台压簧
	件
	1
	

	11
	电源线
	根
	1
	

	12
	产品使用说明书
	份
	1
	

	13
	产品合格证明
	份
	1
	

	14
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/jinxiangxianweijing/BM-4XBII.html
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