体视显微镜XTZ-E11（三目、支架式）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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一、用途
XTZ-E11**支架体视显微镜是具有立体视觉的显微镜,又可称为实体显微镜或立体显微镜，是一种具有高分辨率、宽视场和长工作距离的多功能连续变倍体视显微镜。广泛用于医疗、电子、精密机械行业和教学、科研单位。
二、特点
1、有立体感强的清晰而正立的图像。
2、连续变倍，即只需一次调焦，就能随意设定合适的放大倍率。
3、目镜筒能作360º旋转，及任意位置设定，适合多种场合。
三、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	工作距离95mm

	
	总放大倍率
	物视场范围

	10X/20
	7X
	33

	
	45X
	5.1



1、光学系统：内斜光路变倍第统，体视角13º，45º倾斜观察
2、变倍比：6.5:1(0.7X—4.5X)
3、双目瞳距：55mm—75mm
4、光源：自然光
四、TS-11型支架的规格
1、立柱高度/直径：480mm/ Φ25mm
2、横杆长度/二径：430mm/Φ25mm
3、观察镜筒座直径：Φ84
4、工作底座：250×210×30mm
五、选购
(1) 可选配件：目镜：WF 20X, WF 25X 、 附加大物镜：0.5X、2X
(2)LED 环形灯
(3)CCD摄像头、CCD适配镜、外置式图像视频采集卡(A/D)USB接口
(4)数码相机、90度数码适配镜、转接器
(5)便携式数码摄像机、数码图像适配镜（摄像型）、转接环
六、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	XTZ-E11显微镜**支架
	套
	1

	a
	三目镜筒托架
	组
	1

	b
	立杆
	组
	1

	c
	横杆
	根
	1

	d
	托架与横杆连接件
	组
	1

	e
	底座（25×21×3cm）
	块
	1

	f
	手轮扳手
	把
	1

	g
	4mm内六角扳手
	把
	1

	2
	三目镜筒（7-45×）
	只
	1

	3
	高眼点平场目镜：WF10×/Φ20mm
	只
	2

	4
	防尘罩
	只
	1

	5
	眼罩
	只
	2

	6
	产品使用说明书
	份
	1

	7
	产品合格证明
	份
	1

	8
	产品保修卡
	份
	1
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