体视显微镜XTL-BM-9TS（数码、变倍、7.5-300X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTL-BM-9TS（7.5-300X）数码连续变倍体视显微镜，具有优质的光学系统和可靠耐用的操作机构。 
本仪器工作距离长，上下照明选用LED灯，清晰范围大，视野均匀，可广泛应用于医疗、卫生、农林、纺织、地质、电子、精密机械、微雕等行业和部门，尤其适合于LED，PCB产品的检验，冲压电镀件的检验，以及电子元件的检验。
二、特点
1、光学系统优越，成像清晰，分辨率高，立体感强。
2、光学系统中左右光路分开，棱镜使物像成正像，与物体方位互相一致，犹如双眼直接观察物体一样，具有切实之感。
3、出射光轴倾斜角度为45° 便于操作观察， 同时目镜头可绕工作台作360°旋转这对解剖及操作者极为有利。
4、双目镜筒瞳孔距调节范围大（55mm—75mm），适宜不同瞳距者，调节方便。
5、可外加0.5X 附加物镜来改变倍率，工作距离可达到145mm。
三、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	

	
	工作距离100mm

	
	放大倍率
	视场范围

	10X/20
	7.5X
	26.6

	
	75X
	2.7

	20X/12
	15X
	16

	
	150X
	1.6



	物镜
	标准配置

	
	工作距离31 mm

	
	放大倍率
	视场范围

	2X
	30X
	8

	
	300X
	0.8



1、变倍范围1：10
2、物镜变倍：0.75X-7.5X
3、手轮调焦范围43mm
4、双目瞳距调节范围55mm-75mm
5、上下LED灯照明，上下灯开关独立控制，亮度连续可调；电源110V/60hz 220V/50hz
6、直径95mm玻璃工作台板及黑白工作台板
7、仪器底座尺寸：295×205mm
8、数码相机系统 ：数码相机、90度数码适配镜、转接器
四、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	XTL-BM-9T显微镜主体
	台
	1

	2
	三目镜筒（带三目连接筒）
	只
	1

	3
	高眼点平场目镜：WF10×/Φ20mm、WF20×/Φ12mm
	对
	各1

	4
	2×大物镜
	只
	1

	5
	Φ95黑白板
	块
	1

	6
	Φ95玻璃板
	块
	1

	7
	2mm内六角扳手
	把
	1

	8
	4mm内六角扳手
	把
	1

	9
	防尘罩
	只
	1

	10
	眼罩
	只
	2

	11
	电源线
	根
	1

	12
	LED照明保险丝
	只
	2

	13
	数码相机
	架
	1

	14
	90度数码适配镜（MCL-S90）
	只
	1

	15
	转接器
	套
	1

	16
	产品使用说明书
	份
	1

	17
	产品合格证明
	份
	1

	18
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-9TS.html
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