体视显微镜XTL-BM-8TD（电脑、变倍、6.3X-200X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTL-BM-8TD(6.3X-200X)是一种成正像的电脑连续变倍体视显微镜。
本仪器工作距离长，图像清晰。它卓越的对比度，大景深及高分辨率，同样适用于自然*域或工程*域三维物体的观察及在轻工业和电子工业*域的广泛应用，也是教育和科研单位的标准配备工具。
 
二、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	

	
	工作距离110mm

	
	放大倍率
	视场范围

	10X/23
	6.3X
	36.5

	
	50X
	4.6

	20X/12
	12.6X
	19.0

	
	100X
	2.4



	物镜
	标准配置

	
	工作距离31 mm

	
	放大倍率
	视场范围

	2X
	25.2X
	9.5

	
	200X
	1.2



1、变倍比：1：8
2、物镜变倍：0.63X-5X
3、光路系统：内斜光路变倍系统，体视角13゜，45゜倾斜观察
4、观 察 筒：铰连式双目观察筒
5、瞳间距离：55mm～75mm
6、玻璃黑白园形载物板工作台板：直径Φ140mm
7、光源：LED灯上照明、下照明
8、计算机成像系统：
(1)数字CMOS摄像机，500万像素。带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量。
(2)MCL-Z 适配镜
(3)电脑自购
三、选购
1、数字CMOS摄像机，300万/1000万像素
2、数码摄像机系统：便携式数码摄像机、数码图像适配镜（摄像型）、转接环
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜机架
	台
	1
	

	2
	显微镜镜筒（三目8T）
	只
	1
	

	3
	大视野平场目镜：10×/Φ23mm、20×/Φ12mm
	对
	各1
	

	4
	2×大物镜
	只
	1
	

	5
	黑白园形载物板（Φ140㎜）
	块
	1
	

	6
	玻璃园形载物板（在主体上）（Φ140㎜）
	块
	1
	

	7
	光源：LED灯上照明、下照明
	套
	1
	装在仪器上

	8
	防尘罩
	只
	1
	

	9
	眼罩
	对
	1
	

	10
	电源线
	根
	1
	

	11
	数字摄像机
	只
	1
	

	12
	适配镜（MCL-Z）
	只
	1
	

	13
	产品使用说明书
	份
	1
	

	14
	产品合格证明
	份
	1
	

	15
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-8TD.html
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