体视显微镜XTL-BM-8TS（数码、变倍、6.3X-50X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTL-BM-8TS(6.3X-50X)是一种成正像的数码连续变倍体视显微镜。
本仪器工作距离长，图像清晰。它卓越的对比度，大景深及高分辨率，同样适用于自然*域或工程*域三维物体的观察及在轻工业和电子工业*域的广泛应用，也是教育和科研单位的标准配备工具。
二、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	

	
	工作距离110mm

	
	放大倍率
	视场范围

	10X/23
	6.3X
	36.5

	
	50X
	4.6



1、变倍比：1：8
2、物镜变倍：0.63X-5X
3、光路系统：内斜光路变倍系统，体视角13゜，45゜倾斜观察
4、观 察 筒：铰连式双目观察筒
5、瞳间距离：55mm～75mm
6、光源：LED灯上照明、下照明
7、玻璃黑白园形载物板工作台板：直径Φ140mm
8、数码相机系统：数码相机、90度数码适配镜、转接器
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜机架
	台
	1
	

	2
	显微镜镜筒（三目8T）
	只
	1
	

	3
	大视野平场目镜：10×/Φ23mm
	只
	2
	

	4
	黑白园形载物板（Φ140㎜）
	块
	1
	

	5
	玻璃园形载物板（在主体上）（Φ140㎜）
	块
	1
	

	6
	光源：LED灯上照明、下照明
	套
	1
	装在仪器上

	7
	防尘罩
	只
	1
	

	8
	眼罩
	对
	1
	

	9
	电源线
	根
	1
	

	10
	数码相机
	架
	1
	

	11
	90度数码适配镜（MCL-S90）
	只
	1
	

	12
	转接器
	套
	1
	

	11
	产品使用说明书
	份
	1
	

	12
	产品合格证明
	份
	1
	

	13
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-8TS.html
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