体视显微镜XTL-BM-7TS（数码、变倍、6.5X-45X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTL-BM-7TS(6.5-45X)是一种能将细微物体放大，具有高分辨率,高清晰度和强立体感的数码连续变倍体视显微镜。它具有较长的工作距离，宽阔的视场，良好的成像质量等特点。观察样品时可选择落射照明和透射照明，使用范围相当广泛。
XTL-BM-7TS数码连续变倍体视显微镜，性能可靠、操作简便、使用方便、且外貌美观、不仅可作教学示范、生物解剖、公安部门做观察分析、还有可作电子工业精密零件装配、检验农业上的种种检查等等。
二、特点
1、光学系统优越，成像清晰，分辨率高，立体感强。
2、光学系统中左右光路分开，棱镜使物像成正像，与物体方位互相一致，犹如双眼直接观察物体一样，具有切实之感。
3、出射光轴倾斜角度为45° 便于操作观察， 同时目镜头可绕工作台作360°旋转这对解剖及操作者极为有利。
4、双目镜筒瞳孔距调节范围大（55mm—75mm），适宜不同瞳距者，调节方便。
5、可外加0.5X 附加物镜来改变倍率，工作距离可达到145mm。
三、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	

	
	工作距离100mm

	
	放大倍率
	视场范围

	10X/20
	0.65X
	30.7

	
	4.5X
	4.4



1、变倍范围1：7(6.5-45X)
2、手轮调焦范围43mm
3、直径95mm玻璃工作台板及黑白工作台板
4、上下LED灯照明，上下灯开关独立控制，亮度连续可调；电源110V/60hz 220V/50hz
5、仪器底座尺寸：295×205mm
6、数码相机、90度数码适配镜、转接器
四、仪器成套性
	序号
	名 称
	单位
	数量

	1
	显微镜机架
	台
	1

	2
	显微镜镜筒（三目7T）
	只
	1

	3
	三目直筒管
	根
	1

	4
	平场目镜：10×/Φ20mm
	只
	2

	5
	黑白园形载物板
	块
	1

	6
	Ф95mm玻璃园形载物板（在主体上）
	块
	1

	7
	LED上下照明系统（已装在主体上）
	套
	1

	8
	保险丝 1A
	只
	2

	9
	2mm、4mm六角扳手（装在主机背面）
	把
	各1

	10
	防尘罩
	只
	1

	11
	眼罩
	只
	2

	12
	电源线
	根
	1

	13
	数码相机
	架
	1

	14
	90度数码适配镜（MCL-S90）
	只
	1

	15
	转接器
	套
	1

	16
	产品使用说明书
	份
	1

	17
	产品合格证明
	份
	1

	18
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTL-BM-7TS.html
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