体视显微镜XTZ-DA（双目、变倍、7-90X）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XTZ-DA（7-90X)连续变倍体视显微镜（立柱/立杆式）是老型号XTZ-系列的改进型(Ⅱ) 为（第二代）。它具有优质的光学系统，和可靠耐用的操作机构。该机型比老型号机型大，工作距离长，上下照明选用LED灯，清晰范围大，视野均匀，广泛应用于医疗、卫生、农林、纺织、地质、电子、精密机械、微雕等行业和部门，尤其适合于LED，PCB产品的检验，冲压电镀件的检验，以及电子元件的检验。
本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式镜筒45°倾斜，可360度自由转动。 镜体变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适，升降机构为燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构。
二、技术规格
	目镜
	标准配置

	
	工作距离100mm

	
	放大倍率
	物方视场

	10X/Ф22mm
	7X
	31.4mm

	
	45X
	4.9mm

	20X/Ф10mm
	14X
	14.3mm

	
	90X
	2.2mm



1、变 倍 比：1:6.5
2、物镜变倍：0.7-4.5X
3、放大倍数：7-90X
4、双目视度可调范围：±5屈光度
5、曈距：55mm-75mm
6、观察头安装尺寸：Ф80mm
7、滑板升降调焦范围：65mm
8、物镜至工作台zui大高度：220mm
9、立柱zui高至工作台距离：250mm
10、光源：上下LED灯照明，上下灯开关独立控制，亮度连续可调
11、工作台：超大玻璃工作台直径125mm
12、底座尺寸：290mm×245mm
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体 （7～90×）
	台
	1
	

	2
	双目观察镜筒
	只
	1
	

	3
	高眼点大视野平场目镜 10×/Φ22mm、20×/Φ10mm
	只
	各2
	

	4
	玻璃工作台板、黑白板工作台板（Ф125mm）
	块
	各1
	

	5
	工作台透光板 Ф75mm
	块
	1
	装在工作台板内

	6
	眼罩
	只
	2
	

	7
	光源：LED灯上照明、下照明
	只
	各1
	装在仪器内

	8
	电源线
	根
	1
	

	9
	内六角扳手 2mm
	把
	1
	放在立臂盖内

	10
	产品使用说明书
	份
	1
	

	11
	产品合格证明
	份
	1
	

	12
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/tishixianweijing/XTZ-DA-7-90X.html
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